**附件1响应文件包装封面**

**2025** 年 3 月 25 日 15 时 00 分之前不得开启。

项目名称：三灶科技园定家湾工业园区定湾五路市政道路工程-沥青混凝土采购

投标人（法人公章）：

**法定代表人（签名或签章）：**

通讯地址：

邮政编码：

**联系人： 办公电话：**

**移动电话： 传 真：**

附件2**投标文件格式：**标书封面

（正本/副本)

投标文件

项目名称：三灶科技园定家湾工业园区定湾五路市政道路工程-沥青混凝土采购

投标人（法人公章）：

**法定代表人（签名或签章）：**

通讯地址：

邮政编码：

**联系人： 办公电话：**

**移动电话： 传 真：**

**附件3 报价汇总表**

**报价汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价项目名称 | 三灶科技园定家湾工业园区定湾五路市政道路工程-沥青混凝土采购 | | | |
| 报价单位  （盖章） |  | | | |
| 总报价  （含税） | 大写：  小写： | | 税率 | % |
| 发票类型 | 增值税专用发票 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | |
| 联系地址 |  | | | |
| 报价日期 | 年 月 日 | | | |

注：

1.本次报价采用固定单价承包模式。合同价款包括但不限于：购买的全部材料及设备、设计费（如需投标人负责材料及设备设计的）、制作费、包装费、成品保护费、运输费（含保险费）、材料设备价款（含装卸及采保费）、垃圾清运处理费、保修费、管理费、利润、税金、风险等为完成本合同项下工作所发生的所有费用，除非双方另有约定，招标人无须另外支付其他任何费用。

2. 报价人需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

**附件4 报价明细表**

报价清单

货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备及材料名称** | **规格、型号等特殊要求** | **单位** | **数量** | **除税单价** | **除税小计** | **备注** |
|  | **新建机动车道** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SBS细粒式改性沥青混凝土  (辉绿岩） | 1、沥青品种:SBS细粒式改性沥青混凝土 2、沥青混凝土种类:AC-13C 3、厚度:40mm 4、石料品种:辉绿岩 | m2 | 22464.55 |  |  | 包含粘层油 |
| 2 | SBS细粒式改性沥青混凝土  (辉绿岩） | 1、沥青品种:SBS细粒式改性沥青混凝土 2、沥青混凝土种类:AC-13C，加0.3%(重量比)聚丙烯腈纶纤维 3、厚度:40mm 4、石料品种:辉绿岩 | m2 | 5248.20 |  |  | 包含粘层油 |
| 3 | 中粒式密级配沥青混合料  （花岗岩） | 1、沥青品种:中粒式密级配沥青混合料 2、沥青混凝土种类:AC-20C 3、厚度:60mm 4、石料品种:花岗岩 | m2 | 22464.55 |  |  | 包含粘层油 |
| 4 | 中粒式密级配沥青混合料  （花岗岩） | 1、沥青品种:中粒式密级配沥青混合料 2、沥青混凝土种类:AC-20C，添加0.4%(重量比) 抗车辙剂 3、厚度:60mm 4、石料品种:花岗岩 | m2 | 5248.20 |  |  | 包含粘层油 |
| 5 | 粗粒式普通沥青砼  （花岗岩） | 1、沥青混凝土种类:粗粒式普通沥青砼AC-25C 2、厚度:80mm 3、石料品种:花岗岩 | m2 | 27712.75 |  |  | 包含透层及下封层 |
|  | **胜利路交叉口调平** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SBS细粒式改性沥青混凝土  (辉绿岩） | 1、沥青混凝土种类:SBS细粒式改性沥青AC-13C 2、厚度:40mm 3、石料品种:辉绿岩 | m2 | 1999.13 |  |  | 包含粘层油 |
| 7 | 中粒式密级配沥青混合料  （花岗岩） | 1、沥青品种:中粒式密级配沥青混合料 2、沥青混凝土种类:AC-20C 3、厚度:60mm 4、石料品种:花岗岩 | m2 | 1999.13 |  |  | 包含70#石油沥青层 |
| 8 | SBS细粒式改性沥青混凝土  (辉绿岩）（沥青衔接段） | 1、沥青混凝土种类:SBS细粒式改性沥青AC-13C 2、厚度:依调平厚度 3、石料品种:辉绿岩 | m3 | 25.53 |  |  |  |
| 9 | 中粒式普通沥青砼（花岗岩,不含添加剂）  调平层（沥青衔接段） | 1、沥青混凝土种类:中粒式普通沥青砼AC-20C 2、厚度:依调平厚度 3、石料品种:花岗岩 | m3 | 62.70 |  |  |  |
| 10 | （ATB-25）粗粒式普通沥青砼（花岗岩）  调平层（沥青衔接段） | 1、沥青混凝土种类:粗粒式普通沥青砼AC-25C 2、厚度:依调平厚度 3、石料品种:花岗岩 | m3 | 91.55 |  |  |  |
|  | **胜利路终点与现状路衔接段** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AC-13C SBS细粒式改性沥青砼 厚4cm（加铺） | 1、沥青混凝土种类:SBS细粒式改性沥青AC-13C 2、厚度:40mm 3、石料品种:辉绿岩 | m2 | 54.00 |  |  |  |
| 12 | AC-20C 中粒式普通沥青砼（花岗岩）厚6cm（加铺） | 1、沥青混凝土种类:中粒式普通沥青砼AC-20C 2、厚度:60mm 3、石料品种:花岗岩 | m2 | 36.00 |  |  |  |
| 13 | AC-25C 粗粒式普通沥青砼（花岗岩）厚8cm（加铺） | 1、沥青混凝土种类:中粒式普通沥青砼AC-25C 2、厚度:80mm 3、石料品种:花岗岩 | m2 | 18.00 |  |  |  |
|  | **定湾五路与大门路、胜利路交叉口(搭接)** |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SBS细粒式改性沥青混凝土(辉绿岩） | 1、沥青混凝土种类:SBS细粒式改性沥青AC-13C 2、厚度:40mm 3、石料品种:辉绿岩 | m2 | 804.82 |  |  | 包含粘层油 |
| 15 | 中粒式密级配沥青混合料  （花岗岩） | 1、沥青品种:中粒式密级配沥青混合料 2、沥青混凝土种类:AC-20C 3、厚度:60mm 4、石料品种:花岗岩 | m2 | 804.82 |  |  | 包含粘层油 |
| 16 | AC-25C 粗粒式普通沥青砼（花岗岩）厚8cm（加铺） | 1、沥青混凝土种类:中粒式普通沥青砼AC-25C 2、厚度:80mm 3、石料品种:花岗岩 | m2 | 804.82 |  |  |  |
|  | **定湾五路与胜利路交叉口道路拼宽** |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SBS细粒式改性沥青混凝土(辉绿岩） | 1、沥青混凝土种类:SBS细粒式改性沥青AC-13C 2、厚度:40mm 3、石料品种:辉绿岩 | m2 | 494.99 |  |  | 包含粘层油 |
| 18 | 中粒式密级配沥青混合料  （花岗岩） | 1、沥青品种:中粒式密级配沥青混合料 2、沥青混凝土种类:AC-20C 3、厚度:60mm 4、石料品种:花岗岩 | m2 | 494.99 |  |  | 包含70#石油沥青层 |
|  | 含税合计 |  | 元 |  | | | |
|  | 其中税金 | % | 元 |  | | | |
|  | 其中不含税合计 |  | 元 |  | | | |

注：

1.本次报价采用固定单价承包模式。合同价款包括但不限于：购买的全部材料及设备、设计费（如需投标人负责材料及设备设计的）、制作费、包装费、成品保护费、运输费（含保险费）、材料设备价款（含装卸及采保费）、垃圾清运处理费、保修费、管理费、利润、税金、风险等为完成本合同项下工作所发生的所有费用，除非双方另有约定，招标人无须另外支付其他任何费用。

2. 报价人需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

**营业执照**

**法定代表人身份证**